**自助机**

**医院硬件资源**

1. 虚拟化服务器数量及用途

虚拟机数量5台。5台目前规格如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 应用名称 | CPU | 内存 | 磁盘空间 | 操作系统 | 数量 | 用途 |
| 1 | 主数据库服务器 | 8核 | 16G | 系统盘100G；  data盘500G | CentOS7/8、Windows2012、2016、2019 | 1 | 数据库 |
| 2 | 业务服务器 | 4核 | 8G | 系统盘100G；  data盘200G | Windows2012、2016、2019 | 2 | 业务服务器 |
| 3 | 站点服务器 | 4核 | 4G | 系统盘50G；  data盘100G | CentOS7/8 | 1 | 运行自助机管理端 |
| 4 | 前置机 | 4核 | 4G | 系统盘50G；  data盘100G | CentOS7/8 | 1 | Nginx |